**PENGOLAHAN BATANG ROTAN**

Adapun tata urutan untuk pengolahan produk batang rotan dapat dilalui mengikuti alur berikut ini :

|  |  |
| --- | --- |
|   | **BAHAN BAKU** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rotan bulat Besar |  | Rotan BulatKecil |   | Buah Rotan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pencucian |   | Pencucian/perendaman |  | Pelepasan buah dari tandan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penggore-ngan |   | Peruntian |  | Pengeringan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penjemuran |   | Pencucian/Pemutihan |  | Penumbukan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pelurusan |  | Pengasapan |  | Penyaringan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SortasiKualitas |  | Penjemuran |  | Disiram air panas |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PengolahanLanjutan/Rotan ½ jadi |  | Rotan bulatW & S |  | Pemotongan/Pengikisan buku |  | Dibentuk |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyekrapan/pengiisan kulit |  | Penimbangan |  | SortasiKualitas |  | Disimpan/dijual |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hand barked/MachaneBarked |  | Pengikatan |  | Pengolahan lanjutan/Rotan ½ jadi |  |  Rotan bulatW & S |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sortasi |  | Pembung- kusan |  | Kulit & Hati Rotan |  | Penimbangan |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Penimbangan |  | Penyimpanan/penjualan |  | Sortasi |  |  Pengikatan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pembukusan |  | Pengikatan/Penimbangan |  | Penyimpanan/Penjualan |
|  |
|
| Penyimpanan/Penjualan  |  | Penyimpaan/Penjualan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bahan baku olahan, rangka Furnitur,dll** | **Bahan baku anyaman, lampit, dll** | **Bahan pewarna** |